**SUDA TRAVAY/DOĞUM KÜVETİ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI**

Tarih: Saat:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **KULLANIM SONRASI** | **EVET** | **HAYIR** |
| **1** | İşlem için belirlenmiş görevli plastik önlük, maske, göz koruyucusu ve disposable eldiven kullanmalı |  |  |
| **2** | Havuzu boşaltmadan önce tek kullanımlık (hastaya özgü) süzgeç ile organik atıklar uzaklaştırılmalı, sonrasında havuz boşaltılmalı |  |  |
| **3** | Kullanılan süzgeç ve havuz tıpası (sabit havuz tıpaları hariç) tıbbi atık kutularına atılmalı |  |  |
| **4** | Havuz yüzeyi, tabanı ve tahliye deliği çevresinde oluşabilecek tortular akan su ile uzaklaştırılmalı |  |  |
| **5** | Temiz bir bez ile tüm havuz yüzeyi deterjan ve su ile temizlenmeli, tahliye deliği ve su borularının olduğu bölümlere özen gösterilmeli |  |  |
| **6** | Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi nispeten daha az kirlenen üst kısımlardan daha çok kirlenen tabana ve en son tahliye tıpasına doğru yapılmalı, kullanılan bez atılmalı |  |  |
| **7** | Doğum küveti (jakuzi sistemleri/jet akım içermeyen) dezenfeksiyonu için;  - Temiz, plastik bir kap içinde 1000 ppm olacak şekilde sodyum hipoklorid solüsyonu hazırlanmalı  - Dilüe edilmiş sodyum hipklorid solüsyonu dikkatlice, tüm havuz yüzeyine eşit ve dengeli olacak bir şekilde dökülmeli, havuzun üst kısımlarından tabanına doğru ilerlenmeli ve tahliye deliğine özel dikkat gösterilmeli.  - 10 dakika sodyum hipoklorid solüsyonunun havuz yüzeyinde kalması beklenmeli, disposable bir bez ile havuz yüzeyi temizlenmeli, kullanılan bez atılmalı.  - Akan su ile havuz yüzeyi üst kısımdan tabana doğru olacak şekilde durulanmalı ve temiz bir bez ile kurulanmalı, kullanılan bez atılmalı  Jakuzi sistemleri içeren doğum küveti dezenfeksiyonu için;  - Doğum havuzu su ile doldurulmalı, içerisine 1000 ppm konsantrasyonu sağlayacak şekilde klor tablet koyulmalı  - Klor tablet konulan havuz 1 saat süre ile çalıştırılarak dezenfeksiyonu yapılmalı, dezenfeksiyon işlemi bittikten sonra havuz boşaltılmalı  - Durulama amaçlı havuza tekrar su doldurulmalı, 1 saat boyunca duru su ile sistem çalıştırılmalı, sonrasında su boşaltılmalı ve temiz bir bez ile kurulanmalı, kullanılan bez atılmalı |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **8** | İşlem sonrası alan iyi bir şekilde havalandırılmalı |  |  |
| **9** | Havuzun kenarına, havuzun temizlendiğini ve kullanıma hazır olduğunu belirten bir işaret koyulmalı |  |  |
| **10** | Havuz termometresi, su doppleri, ayna ve tıpa çekicisi deterjan ve su ile temizlenmeli, kurulanmalı ve sonrasında dilüe sodyum hipoklorid solüsyonu veya uygun dezenfektanlı mendil ile dezenfekte edilmeli |  |  |
|  | **KULLANIM ÖNCESİ** |  |  |
| **1** | Son kullanım sonrası talimatlara uygun şekilde temizlik ve dezenfeksiyonu yapılan doğum küveti eğer 24 saat veya daha uzun süre kullanılmadı ise akan su ve deterjan ile yıkanmalı, uygun şekilde durulanmalı |  |  |

Görevli temizlik personeli Birim Sorumlusu

Adı ve Soyadı: Adı ve Soyadı:

İmza: İmza: